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            города Вологды
       от 11.08.2026 № 987       
	

Требования к объектам образования, 
передаваемым в собственность городского округа города Вологды, в рамках 
реализации масштабных инвестиционных проектов (далее – объект) 

	№
п/п
	Наименование
 требования
	Содержание требования


	1
	2
	3

	1
	Общие требования к объекту
	1.1. Проектирование и строительство объектов образования (детские ясли, детские сады, школы), передаваемых  в собственность городского округа города Вологды, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (далее – объект), должно осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов в соответствии с функциональным назначением объекта. Объект должен отвечать современным требованиям строительных, технологических и санитарных норм, предусмотренных СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», утверждённым приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 2016 года №572/пр.
1.2. Объект должен соответствовать критериям, указанным в статье 2 закона Вологодской  области от 04 октября 2018 года №  4408-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Вологодской области допускается предоставление земельного участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов».
1.3. Объект на момент передачи в собственность городского округа города Вологды должен                            быть полностью готов к эксплуатации, оборудован           всем необходимым санитарно-техническим, электротехническим и другим инженерным оборудованием, в том числе системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противопожарной системой, а также соответствовать как противопожарным, так и антитеррористическим нормам и требованиям. 

	2
	Соответствие объекта требованиям к качеству и безопасности
	2.1. Применяемые для проектирования и строительства конструкции, материалы и оборудование должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта в соответствии с их функциональным назначением. 
2.2. Все используемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты, подтверждающие их соответствие требованиям безопасности, энергоэффективности и пригодности для применения в образовательных организациях (детские ясли, детские сады, школы): сертификаты соответствия ГОСТ Р, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы, предусмотренные  действующим законодательством РФ. Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию на соответствие требованиям технических регламентов, при наличии такого требования в законодательстве Российской Федерации. 
2.3. Все применяемые и используемые в ходе строительства объекта материалы, изделия и оборудование должны быть разрешены для использования на территории Российской Федерации.
2.4. Не допускается использование материалов и оборудования, бывшего в использовании. 

	3
	Требования к строительным конструкциям объекта
	3.1. Конструкции, эксплуатируемые в коррозионно-активных условиях, должны быть выполнены из коррозионностойких материалов или иметь соответствующую коррозионную защиту. 
3.2. Конструкции должны сохранять свои эксплуатационные качества на протяжении всего срока службы объекта и соответствовать требованиям прочности, жесткости, устойчивости, долговечности, санитарно-гигиеническим, противопожарным и экономическим требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
3.3. Изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций необходимо определять на основании результатов инженерных изысканий с соблюдением требований, установленных  Федеральным законом от 30 декабря 2009 года  № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и требований ГОСТа 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утверждённого приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 апреля 2024 года № 433-ст, регламентирующих обследование строительных конструкций. 
3.4. При обосновании принятых проектных решений уровень ответственности объекта должен быть принят в соответствии с уровнем ответственности зданий или сооружений, предусмотренным Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	4
	Требования к фундаменту объекта 
	4.1. Конструктивная схема и материалы фундамента определяются проектной документацией с учетом обеспечения безопасности и надежности объекта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании результатов инженерных изысканий. Принятые технические проектные решения, которые определяют тип фундамента, его конструкцию, глубину заложения, размеры, используемые материалы и технологии строительства, должны быть обоснованы расчетами оснований и фундаментов, содержащих выбор типа, размера и конструкции фундаментов в соответствии с требованиями, предусмотренными СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», утверждённым приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 года №891/пр, СП 131.13330.2025 «Строительная климатология», утверждённым  и введённым в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2025 года №470/пр, СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия», утверждённым  и введённым в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 августа 2017 года №1105/пр, ГОСТом 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения», введённым в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2014 года №1974-ст.  
4.2. Фундамент должен быть запроектирован таким образом, чтобы с достаточной степенью надежности предотвратить наступление всех видов предельных состояний с учетом требований предусмотренных СП 22.13330.2016 «Свод правил. Основания зданий и сооружений Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*», утверждённым приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 года №970/пр, СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий», утверждённым  и введённым приказом ФГУП «НИЦ «Строительство» от 12 июля 2007 года №123, ГОСТом 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения», введённым в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2014 года №1974-ст.

	5
	Объемно-планировочные и архитектурные решения объекта
	5.1. Архитектурные и объемно-планировочные решения необходимо принимать с учетом градостроительных и климатических условий района строительства.
Предусмотреть архитектурные решения с учетом особенностей визуального восприятия объекта. 
5.2. Осуществить согласование архитектурно-градостроительного облика объекта в порядке, предусмотренном Правилами благоустройства городского округа города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392.  Согласование необходимо проводить до получения разрешительных документов на строительство или реконструкцию объекта.  
5.3. Для отделки фасада необходимо применить современные материалы и решения с целью повышения энергосберегающих, пожаробезопасных и эстетических свойств объекта. 
Для внутренней отделки помещений применить материалы в соответствии с их функциональным назначением. Проектной документацией, обеспечивающей прогнозируемый срок службы материалов для конкретного региона строительства, предусмотреть использование долговечных отделочных материалов, обеспечивающих эстетичность, взрывопожаро-безопасность и отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам, в соответствии с положениями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 27 февраля 2017 года №128/пр, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утверждённого  и введённого в действие  приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 марта 2020 года №151, СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», утверждённого  и введённого в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 15 мая 2024 года №327/пр.
5.4. Проектирование необходимо вести с учетом требований к посещению и пребыванию на объекте маломобильных групп населения. 

	6
	Требования к полам объекта
	6.1. Выбор конструктивного решения полов определить проектной документацией исходя из требований условий их эксплуатации и в зависимости от функционального назначения помещений.

	7
	Требования к окнам объекта
	7.1. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов (класс энергетической эффективности не ниже класса «С»), оконные блоки со стеклопакетом с фурнитурой и подоконником.
7.2. В оконных проемах предусмотреть фрамуги (форточки).

	8
	Требования к дверям объекта
	8.1. Типы дверей необходимо принять согласно функциональному назначению помещений и зон; двери должны иметь наличники, ручки, доводчики. 

	9
	Требования к кровле объекта
	9.1. Конструкция кровли определяется проектной документацией.

	10
	Требования к лестницам объекта
	10.1. Конструкция лестниц определяется проектной документацией. 
10.2. Ширину лестничных маршей необходимо принять с учётом требований пожарной безопасности и доступности для маломобильных групп населения (ширина в свету, тип поручней).

	11
	Требования к решениям по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	11.1. Предусмотреть полное инженерное обеспечение объекта в соответствии с требованиями норм и правил законодательства Российской Федерации и технических условий инженерных служб.
11.2. Обеспечить подключение объекта к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям.

	12
	Требования к энергоэффективности объекта
	12.1. Принимать обоснованные оптимальные архитектурные, технологические, конструктивные, инженерно-технические, проектные решения, обеспечивающие энергоэффективность объекта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 




