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	УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды 
от 05.06.2026 № 762


	ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Мира – Чехова – Предтеченская



	Наименование позиции
	Содержание

	1.
	Вид разрабатываемой документации по планировке территории
	Проект планировки территории, проект межевания  территории в составе проекта планировки

	2.
	Инициатор подготовки документации по планировке территории
	Аракян Смбат Серёжаевич


	3.
	Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории
	За счет собственных средств инициатора 
Аракяна Смбата Серёжаевича

	4.
	Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики (назначение, местоположение, площадь объекта капитального строительства и др.)
	Вид и наименование объектов капитального строительства:
- Музейный комплекс, площадью 8000 кв.м 
- Нежилое здание, ориентировочная площадь застройки 800 кв. м
- Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа, проектной мощностью от 170-500 л/сек
(2 сооружения)

Характеристики и параметры объектов капитального строительства определить проектом планировки территории, которые могут быть уточнены (изменены) при подготовке проекта планировки в случае обоснования принятых решений

	5.
	Поселения, муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы, субъекты Российской Федерации, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории
	Городской округ город Вологда

	6.
	Состав документации по планировке территории
	Проект планировки территории
в составе, предусмотренном требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Основная часть
Материалы по обоснованию
Проект межевания территории в составе, предусмотренном требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Основная часть
Материалы по обоснованию
Объединение нескольких чертежей 
в один допускается при условии обеспечения читаемости линий 
и условных обозначений графических материалов

	7.
	Информация о земельных участках (при наличии), включенных в границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории, а также об ориентировочной площади такой территории
	Ориентировочная площадь в границах планировочного элемента составляет 3 га

Территория кадастрового квартала 35:24:0202018
Земельные участки с кадастровыми номерами:
35:24:0202018:1, 35:24:0202018:6, 35:24:0202018:8, 35:24:0202018:4, 35:24:0202018:167, 35:24:0202018:5, 35:24:0202018:43, 35:24:0202018:16, 35:24:0202018:9, 35:24:0202018:51, 35:24:0202018:12, 35:24:0202018:14, 35:24:0202018:2, 35:24:0202018:52

	8.
	Цель подготовки документации по планировке территории
	В соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, установления красных линий.
В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания  территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

	9.
	Формы представления документации по планировке территории, оформлению, комплектации
	Документация по планировке территории, направляемая на электронном носителе или в форме электронного документа, должна соответствовать формату, позволяющему осуществить ее размещение 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности субъектов Российской Федерации.

Форматы электронных документов:
-текстовые материалы, расчеты, графики - в форматах, совместимых с Microsoft Office (.doc, xls, pdf);
-графические материалы (чертежи и схемы) - в формате dwg (AutoCaD) и в форматах pdf.

Слои утверждаемой части документации 
по планировке территории, а именно:   границы существующих элементов планировочной структуры; красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания; линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;  границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; границы публичных сервитутов, представить в одном из следующих форматов: mif/mid, shp, tab в системе координат МСК35 зона 2.

Подготовку слоев осуществить в соответствии с  требованиями приказа Минстроя России от 6 августа 2020 года 
№  433/пр «Об утверждении технических требований к ведению реестров государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, методики присвоения регистрационных номеров сведениям, документам, материалам, размещаемым в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, справочников и классификаторов, необходимых для обработки указанных сведений, документов, материалов, форматов предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»



