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	УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды 
от 05.06.2026 № 762




ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для разработки документации по планировке территории, ограниченной улицами Мира – 
Чехова - Предтеченская
	Наименование позиции
	Содержание

	1.
	Вид разрабатываемой документации по планировке территории
	Проект планировки территории, проект межевания  территории в составе проекта планировки

	2.
	Местоположение
	Городской округ город Вологда

	3.
	Инициатор подготовки документации по планировке территории
	Аракян Смбат Серёжаевич


	4.
	Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории
	За счет собственных средств инициатора 
Аракяна Смбата Серёжаевича

	5.
	Вид изысканий, необходимые для подготовки документации по планировке территории
	1. Инженерно-геодезические;
2. Инженерно-геологические;
3. Инженерно-метеорологические и инженерно-экологические изыскания в составе  инженерно-геодезических и инженерно-геологических  изысканий

	6.
	Цель и задачи выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории
	Выполнение комплекса инженерно-геологических работ в объеме, достаточном для разработки проекта планировки территории.
Основные цели:
- получение полного объема исходных данных для разработки документации по планировке территории;
- получить достоверные, необходимые исходные данные для выбора обоснования проектных решений, обеспечивающих
безопасность эксплуатации оборудования, зданий и сооружений;
- оценка современного состояния отдельных компонентов природной среды, и устойчивости к техногенным воздействиям в зоне размещения проектируемых объектов

	7.
	Виды работ в составе инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические изыскания:
- создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5 м, совмещенного с планом подземных конструкций и коммуникаций;
- согласование местоположения, залегания, диаметров и других характеристик инженерных коммуникаций с эксплуатирующими службами;
- составление технического отчета
Инженерно-геологические изыскания:
- буровые работы;
- расстояние между горными выработками по трассе или на площадке строительства выполнить в соответствии с требованиями СП 11-105-97;
- проведение визуального полевого определения границ залегания грунтов, путем описания в буровом журнале. Обязательное ведение бурового журнала с заполнение всех граф;
- проведение визуального полевого определения уровней грунтовых вод, путем замера УГВ в процессе бурения.
- на участках распространение специфических грунтов, развития опасных геологических процессов, глубину горных выработок определить в соответствии с требованиями СП 11-105-97;
- выполнение мероприятий по выявлению специфических свойств грунтов (плывунность, карст, суффозия, просадочность и др.);
- плановая и высотная разбивка и привязка инженерно-геологических выработок;
- выполнение лабораторных работ в испытательной грунтовой лаборатории;
- составление технического отчета
Инженерно-экологические изыскания:
- сбор имеющихся материалов о природных условия района (площадки) для их обобщения и анализа;
- маршрутные инженерно-экологические наблюдения на площадке объекта строительства;
- геоэкологическое опробование компонентов окружающей среды;
- исследование о оценка радиационной обстановки;
- исследование вредных физических воздействий (электромагнитного излучения, шума, вибрации)
- составление технического отчета
Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполняются для комплексного изучения гидрометеорологических условий
территории (района, площадки, участка, трассы) и (или) акватории намечаемого строительства, с целью получения
необходимых и достаточных материалов для обоснования и подготовки документов при различных видах градостроительной деятельности

	8.
	Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	Выполненные инженерные изыскания должны соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе:
- СП 438.1325800.2019 «Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования»;
[bookmark: _Toc307928329]- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (актуализированная редакция)»;
- СП 11-104-97 «Система нормативных документов в строительстве. Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 
- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
- ГОСТ 25100-2020 «Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация»;
- СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. 
СНиП 23-01-99*»;
- приказ Минстроя России от 25 апреля 
2017 года №739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;
- иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Вологодской области и городского округа города Вологды

	9.
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий
	Обеспечить отображение современного экологического состояния окружающей природной среды по компонентам. Выполнить покомпонентный анализ и комплексную оценку экологического риска, в том числе: качественный и количественный прогнозы загрязнения атмосферного воздуха и возможного воздействия объекта на водную среду; прогноз возможных изменений геологической среды; прогноз ухудшения качественного состояния земель в зоне воздействия объекта, нанесения ущерба растительному и животному миру; прогноз социальных последствий. Выдать рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды. 
Состав документации определяется нормативно-правовыми документами, действующими на момент выполнения работ. 
Требования к форматам отчётных материалов и к картографическим данным на электронных носителях:
 - форматы векторных данных: AutoCAD (.dwg) должны поддерживаться всеми версиями AutoCAD, начиная с 2013 года; 
 - форматы основной, сопроводительной, дополняющей документации: *.doc, *.xls, *.pdf.



